{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["废水","垃圾填埋场废气","地下水"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":8,"n_cols":22,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,21],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,21],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,21,4,21],[4,3,4,4],[5,0,5,21],[7,1,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2020年第4季度广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果(废水)"]
["行政区","企业名单","评价标准","                     　单　位：mg/L（除注明者外）           "]
[{"$nulls":3},"监测日期","排污口名称","pH值     （无量纲）","氨氮","粪大肠菌群数（CFU/L)","化学需氧量","六价铬","色度        （稀释倍数）","五日生化需氧量","悬浮物","总氮","总镉","总铬","总汞","总磷","总铅","总砷","达标评价","备注"]
["番禺区","广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2污染物排放限值","2020-10-21","渗滤液生化处理后排放口",7.92,0.125,"ND(10)",6,"ND(0.004)",2,0.9,5,3.22,"ND  (0.005)","ND  (0.03)","ND     (4×10-5)",0.07,"ND   (0.1)","ND(0.0003)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null," ---",25,10000,100,0.05,40,30,30,40,0.01,0.1,0.001,3,0.1,0.1," ---"]
["备注：表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。     "]
[]
[" "]

{"sheet":"垃圾填埋场废气","index":1,"n_rows":19,"n_cols":13,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,12],[3,0,12,0],[3,1,12,1],[3,2,4,2],[3,12,12,12],[4,3,4,4],[5,2,12,2],[12,3,12,4],[13,0,13,12],[15,0,15,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2020年第4季度广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果（废气）"]
["行政区","企业名称","评价标准","                               单位：mg/m3 （除注明者外）"]
[{"$nulls":3},"监测日期","排污口名称","甲烷   (%)","臭气浓度（无量纲）","硫化氢","甲硫醇","甲硫醚","二甲二硫","达标评价","备注"]
["番禺区","广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）","2020-10-21","填埋场废气监测口","4.97×10-4"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"]
[null,null,"《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2020-10-21","下风向监控点1#"," ---"," ---",0.002," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":3},"2020-10-21","下风向监控点2#"," ---"," ---",0.003," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":3},"2020-10-21","下风向监控点3#"," ---"," ---",0.002," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":3},"2020-10-21","下风向监控点"," ---"," ---"," ---","ND(1×10-3)","ND(6×10-3)","ND(6×10-3)","达标"]
[{"$nulls":3},"2020-12-07","下风向监控点1#"," ---","≤10"," ---"," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":3},"2020-12-07","下风向监控点2#"," ---","≤10"," ---"," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":3},"2020-12-07","下风向监控点3#"," ---","≤10"," ---"," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null," ---",20,0.06,0.007,0.07,0.06," ---"]
["备注：表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。     "]
[]
["       "]
[]
[]
[{"$nulls":3},"                               单位：mg/m3 （除注明者外）",null," "," "]

{"sheet":"地下水","index":2,"n_rows":18,"n_cols":30,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,29],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,29],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,28,4,28],[3,29,4,29],[4,3,4,4],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,28,6,28],[5,29,6,29],[6,3,6,4],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,28,8,28],[7,29,8,29],[8,3,8,4],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,28,10,28],[9,29,10,29],[10,3,10,4],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,28,12,28],[11,29,12,29],[12,3,12,4],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,28,14,28],[13,29,14,29],[14,3,14,4],[15,0,15,29],[17,0,17,18]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2020年第4季度广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果（地下水）"]
["行政区","企业名单","评价标准","                     单位（mg/L，pH值为无量纲，粪大肠菌群为CFU/L）           "]
[{"$nulls":3},"监测日期","排污口名称","pH值","氨氮","氟化物","高锰酸盐指数","镉","挥发酚","硫酸盐","六价铬","氯化物","锰","铅","氰化物","溶解性总固体","砷","铁","铜","硝酸盐氮","锌","亚硝酸盐","总大肠菌群","总汞","总硬度","粪大肠菌群","达标评价","备注"]
["番禺区","广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场","《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值","2020-10-21","排水井",7.57,0.131,0.217,{"v":2,"d":"2.0"},"6.0×10-5",0.0022,18.6,"ND (0.004)",22.6,0.05,"ND (4.3×10-4)","ND  (0.001)",210,"9.0×10-4","ND (0.01)","4.64×10-3",{"v":1.2,"d":"1.20"},"ND（0.009）",0.013,-1,"ND     (4×10-5)",120,3000,"Ⅳ","定类项目为挥发酚"]
[{"$nulls":3},"达到类别",null,"Ⅰ","Ⅲ","Ⅰ","Ⅱ","Ⅰ","Ⅳ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅱ",-1,"Ⅰ","Ⅰ","——"]
["番禺区","广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场","《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值","2020-10-21","监测井（东）",{"v":7.5,"d":"7.50"},0.074,0.223,1.6,"6.0×10-5",0.0014,18.7,"ND (0.004)",{"v":23,"d":"23.0"},0.05,"ND (4.3×10-4)","ND  (0.001)",224,"8.0×10-4","ND (0.01)","2.06×10-3",{"v":1.2,"d":"1.20"},"ND（0.009）",0.018,-1,"ND     (4×10-5)",120,1000,"Ⅲ","定类项目为挥发酚"]
[{"$nulls":3},"达到类别",null,"Ⅰ","Ⅱ","Ⅰ","Ⅱ","Ⅰ","Ⅲ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅱ",-1,"Ⅰ","Ⅰ","——"]
["番禺区","广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场","《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值","2020-10-21","监测井（西）",7.58,0.128,0.221,2.3,"6.0×10-5","ND (0.0003)",18.6,"ND (0.004)",{"v":23,"d":"23.0"},0.05,"ND (4.3×10-4)","ND  (0.001)",206,"8.0×10-4","ND (0.01)","1.86×10-3",1.17,"ND（0.009）",0.011,-1,"ND     (4×10-5)",119,2000,"Ⅲ","定类项目为氨氮、高锰酸盐指数"]
[{"$nulls":3},"达到类别",null,"Ⅰ","Ⅲ","Ⅰ","Ⅲ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅱ",-1,"Ⅰ","Ⅰ","——"]
["番禺区","广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场","《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值","2020-10-21","扩散井（东）",7.46,0.128,0.228,1.9,"6.0×10-5",0.0012,18.8,"ND (0.004)",22.9,0.05,"ND (4.3×10-4)","ND  (0.001)",196,"9.0×10-4","ND (0.01)","1.97×10-3",1.17,"ND（0.009）",0.017,-1,"ND     (4×10-5)",120,2000,"Ⅲ","定类项目为氨氮、挥发酚"]
[{"$nulls":3},"达到类别",null,"Ⅰ","Ⅲ","Ⅰ","Ⅱ","Ⅰ","Ⅲ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅱ",-1,"Ⅰ","Ⅰ","——"]
["番禺区","广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场","《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值","2020-10-21","扩散井（西）",7.43,0.134,0.208,{"v":2,"d":"2.0"},"5.0×10-5",0.0014,18.7,"ND (0.004)",23.1,0.05,"ND (4.3×10-4)","ND  (0.001)",207,"9.0×10-4","ND (0.01)","1.96×10-3",1.15,"ND（0.009）",0.017,-1,"ND     (4×10-5)",122,4000,"Ⅲ","定类项目为氨氮、挥发酚"]
[{"$nulls":3},"达到类别",null,"Ⅰ","Ⅲ","Ⅰ","Ⅱ","Ⅰ","Ⅲ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅱ",-1,"Ⅰ","Ⅰ","——"]
["番禺区","广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场","《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值","2020-10-21","本底井",7.47,0.136,{"v":0.19,"d":"0.190"},2.1,"6.0×10-5",0.0007,18.7,"ND (0.004)",22.9,0.05,"ND (4.3×10-4)","ND  (0.001)",205,"8.0×10-4","ND (0.01)","4.20×10-3",1.19,"ND（0.009）",0.012,-1,"ND     (4×10-5)",119,3000,"Ⅲ","定类项目为氨氮、高锰酸盐指数"]
[{"$nulls":3},"达到类别",null,"Ⅰ","Ⅲ","Ⅰ","Ⅲ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅱ",-1,"Ⅰ","Ⅰ","——"]
["备注：表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。     "]
[]
["  "]