{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["废水  ","垃圾填埋场废气","地下水"],"not_rendered":{"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水  ","index":0,"n_rows":6,"n_cols":22,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,21],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,21],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,21,4,21],[4,3,4,4],[5,0,5,21]]}
["2021年第2季度广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果"]
["行政区","企业名单","评价标准","                     　单　位：mg/L（除注明者外）           "]
[{"$nulls":3},"监测日期","排污口名称","pH值     （无量纲）","氨氮","粪大肠菌群数（CFU/L)","化学需氧量","六价铬","色度        （稀释倍数）","五日生化需氧量","悬浮物","总氮","总镉","总铬","总汞","总磷","总铅","总砷","达标评价","备注"]
["番禺区","广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2污染物排放限值","2021-04-07","渗滤液生化处理后排放口",7.12,0.077,9000,8,"ND(0.004)",2,0.8,5,3.22,"ND(0.005)","ND(0.03)","ND          (1.0×10-5 )",0.15,"ND(0.1)",0.0013,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null," ---",25,10000,100,0.05,40,30,30,40,0.01,0.1,0.001,3,0.1,0.1," ---"]
["备注：表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。     "]

{"sheet":"垃圾填埋场废气","index":1,"n_rows":11,"n_cols":13,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,12],[3,0,9,0],[3,1,9,1],[3,2,4,2],[3,12,9,12],[4,3,4,4],[5,2,9,2],[9,3,9,4],[10,0,10,12]]}
["2021年第2季度广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果"]
["行政区","企业名称","评价标准","                               单位：mg/m3 （除注明者外）"]
[{"$nulls":3},"监测日期","排污口名称","甲烷(%)","臭气浓度（无量纲）","硫化氢","甲硫醇","甲硫醚","二甲二硫","达标评价","备注"]
["番禺区","广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场","《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）","2021-05-19","填埋场废气","2.37×10-4"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,"0.1"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"," ---"]
[null,null,"《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建","2021-05-17","下风向监控点1#"," ---","≤10",{"v":0.01,"d":"0.010"}," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":3},"2021-05-17","下风向监控点2#"," ---","≤10",0.009," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":3},"2021-05-17","下风向监控点3#"," ---","≤10",0.012," ---"," ---"," ---","达标"]
[{"$nulls":3},"2021-05-17","下风向监控点"," ---"," ---"," ---","ND(1×10-3)","ND(6×10-3)","ND(6×10-3)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null," ---",20,0.06,0.007,0.07,0.06," ---"]
["备注：表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。     "]

{"sheet":"地下水","index":2,"n_rows":16,"n_cols":30,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,29],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,29],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,28,4,28],[3,29,4,29],[4,3,4,4],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,28,6,28],[5,29,6,29],[6,3,6,4],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,28,8,28],[7,29,8,29],[8,3,8,4],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,28,10,28],[9,29,10,29],[10,3,10,4],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,28,12,28],[11,29,12,29],[12,3,12,4],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,28,14,28],[13,29,14,29],[14,3,14,4],[15,0,15,29]]}
["2021年第2季度广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果"]
["行政区","企业名单","评价标准","                     单位（mg/L，pH值为无量纲，粪大肠菌群为CFU/L）           "]
[{"$nulls":3},"监测日期","排污口名称","pH值","氨氮","氟化物","高锰酸盐指数","镉","挥发酚","硫酸盐","六价铬","氯化物","锰","铅","氰化物","溶解性总固体","砷","铁","铜","硝酸盐氮","锌","亚硝酸盐","总大肠菌群","总汞","总硬度","粪大肠菌群","达标评价","备注"]
["番禺区","广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场","《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值","2021-04-07","排水井",7.19,0.029,0.255,1.8,"ND                （5.0×10-5）",0.0038,38.7,"ND（0.004）",44.6,"ND（0.01）","ND         （4.3×10-4）","ND（0.001）",206,"ND         （3.0×10-4）","ND（0.03）",0.00201,2.44,"ND（0.01）",0.065,-1,"ND           （1.0×10-5）",141,6000,"Ⅳ","定类项目为挥发酚"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,"Ⅰ","Ⅱ","Ⅰ","Ⅱ","Ⅰ","Ⅳ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅱ","Ⅰ","Ⅱ",-1,"Ⅰ","Ⅰ","--"]
["番禺区","广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场","《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值","2021-04-07","监测井（东）",7.22,0.094,0.249,1.1,"ND                （5.0×10-5）",0.0032,38.8,"ND（0.004）",44.5,0.02,"ND         （4.3×10-4）","ND（0.001）",221,0.0006,"ND（0.03）",0.00173,2.49,"ND（0.01）",0.063,-1,"ND           （1.0×10-5）",140,4000,"Ⅳ","定类项目为挥发酚"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,"Ⅰ","Ⅱ","Ⅰ","Ⅱ","Ⅰ","Ⅳ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅱ","Ⅰ","Ⅱ",-1,"Ⅰ","Ⅰ","--"]
["番禺区","广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场","《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值","2021-04-07","监测井（西）",7.15,0.117,0.284,1.7,6e-5,0.0036,43.1,"ND（0.004）",40.7,{"v":0.1,"d":"0.10"},"ND         （4.3×10-4）","ND（0.001）",210,0.0006,"ND（0.03）",0.00187,2.93,"ND（0.01）",0.112,-1,"ND           （1.0×10-5）",159,2000,"Ⅳ","定类项目为挥发酚"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,"Ⅰ","Ⅲ","Ⅰ","Ⅱ","Ⅰ","Ⅳ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅲ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅱ","Ⅰ","Ⅲ",-1,"Ⅰ","Ⅱ","--"]
["番禺区","广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场","《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值","2021-04-07","扩散井（东）",7.11,0.131,0.349,1.6,0.0001,{"v":0.004,"d":"0.0040"},57.4,"ND（0.004）",49.6,"ND（0.01）","ND         （4.3×10-4）","ND（0.001）",249,0.0006,"ND（0.03）",0.00169,3.37,"ND（0.01）",0.078,-1,"ND           （1.0×10-5）",166,7000,"Ⅳ","定类项目为挥发酚"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,"Ⅰ","Ⅲ","Ⅰ","Ⅱ","Ⅰ","Ⅳ","Ⅱ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅱ","Ⅰ","Ⅱ",-1,"Ⅰ","Ⅱ","--"]
["番禺区","广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场","《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值","2021-04-07","扩散井（西）",7.03,0.117,{"v":0.37,"d":"0.370"},1.9,"ND                （5.0×10-5）",0.0023,60.4,"ND（0.004）",49.2,"ND（0.01）","ND         （4.3×10-4）","ND（0.001）",256,0.0007,"ND（0.03）",0.00123,3.37,"ND（0.01）",0.073,-1,"ND           （1.0×10-5）",170,7000,"Ⅳ","定类项目为挥发酚"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,"Ⅰ","Ⅲ","Ⅰ","Ⅱ","Ⅰ","Ⅳ","Ⅱ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅱ","Ⅰ","Ⅱ",-1,"Ⅰ","Ⅱ","--"]
["番禺区","广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场","《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 地下水质量常规指标及限值","2021-04-07","本底井",{"v":7.1,"d":"7.10"},0.123,{"v":0.28,"d":"0.280"},2.3,6e-5,0.0022,{"v":42,"d":"42.0"},"ND（0.004）",41.4,0.09,"ND         （4.3×10-4）","ND（0.001）",209,0.0005,"ND（0.03）",0.00219,2.69,"ND（0.01）",0.133,-1,"ND           （1.0×10-5）",147,5000,"Ⅳ","定类项目为挥发酚"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,"Ⅰ","Ⅲ","Ⅰ","Ⅲ","Ⅰ","Ⅳ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅲ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅰ","Ⅱ","Ⅰ","Ⅲ",-1,"Ⅰ","Ⅰ","--"]
["备注：表中有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。     "]