{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["12月废水","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"12月废水","index":0,"n_rows":29,"n_cols":16,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,1,15],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,11],[2,12,2,15],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[5,3,5,4],[6,0,9,0],[6,1,9,1],[6,2,9,2],[6,3,8,3],[9,3,9,4],[10,3,10,4],[11,0,14,0],[11,1,14,1],[11,2,14,2],[11,3,13,3],[14,3,14,4],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[16,3,16,4],[17,0,20,0],[17,1,20,1],[17,2,20,2],[17,3,19,3],[20,3,20,4],[21,0,23,0],[21,1,23,1],[21,2,23,2],[21,3,22,3],[23,3,23,4],[24,0,27,0],[24,1,27,1],[24,2,27,2],[24,3,26,3],[27,3,27,4],[28,0,28,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["番禺区2019年国控重金属重点监控企业（废水）监督性监测数据表（2018年12月）"]
["行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/L）"]
[{"$nulls":3},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":6},"选测指标"]
[{"$nulls":5},"铅","汞","镉","六价铬","总铬","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
["番禺区","广州市番禺同荣电子有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（入污水管网）",20181207,"生产废水处理后排放口","ND(0.05)","0.000056","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)",0.03,"ND(0.006)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,1,2,"/"]
["番禺区","广州市番禺石基文边五金综合厂","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20181207,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后排放口","ND(0.05)",{"v":7e-05,"d":"0.000070"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)",0.013,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["番禺区","广州市番禺区小罗五金电镀综合厂","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值","永久性停产",null,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["番禺区","广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20181206,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","0.03","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"总排放口","ND(0.05)",{"v":1e-05,"d":"0.000010"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)",0.018,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["番禺区","番禺启利达电子有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20181212,"生产废水物化处理后排放口","ND(0.05)",{"v":4e-05,"d":"0.000040"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标",0.02,0.07,"ND(0.006)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["番禺区","广州市番祥五金电镀有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20181206,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后排放口","ND(0.05)",{"v":4.1e-05,"d":"0.000041"},"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)","ND(0.006)","达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["番禺区","广州市曾本五金工业有限公司","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20181211,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)",0.02,"/","达标","/","/","/","/"]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后排放口","ND(0.05)",5.5e-05,"ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)","ND(0.01)",0.087,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["番禺区","广州海鸥住宅工业股份有限公司（原广州海鸥卫浴用品股份有限公司）","总砷广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1；其余其余《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值",20181205,"含铬废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"含镍废水车间排放口","/","/","/","ND(0.004)","ND(0.01)","/","达标","ND(0.01)","/","/","达标"]
[{"$nulls":4},"生产废水处理后排放口","ND(0.05)","0.000018","ND(0.003)","ND(0.004)","ND(0.01)","ND(0.01)","达标","ND(0.01)",0.01,0.008,"达标"]
[{"$nulls":3},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,0.5,"/",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"/"]
["备注：1、表中有“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。2、2015年8月20日开始实施《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）。3、行业标准不覆盖的一类重金属污染物必测指标套用广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}